<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="海门农村商业银行股份有限公司临江支行装修工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="江苏海门农村商业银行股份有限公司" Zxr="**" ZbrDb="赵先生" ZxrDb="**" Bzr="**" Fhr="**" BzTime="2021-04-09" FhTime="2021-04-09" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="海门农村商业银行股份有限公司临江支行装修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="海门农村商业银行股份有限公司临江支行土建工程" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="a1b4f3698a0e4fe992136816e5ce8065" MachineKey="50-7B-9D-93-E3-63">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="砌筑工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="010401008001" Mc="填充墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:240厚水泥砖&#xD;&#xA;2、墙体厚度:240厚&#xD;&#xA;3、填充材料种类:内墙&#xD;&#xA;4、砂浆强度等级:M5混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算" Dw="m3" Sl="23.57" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="010401008002" Mc="填充墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:240厚水泥砖&#xD;&#xA;2、墙体厚度:240厚&#xD;&#xA;3、填充材料种类:外墙&#xD;&#xA;4、砂浆强度等级:M5混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算" Dw="m3" Sl="5.63" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆打底&#xD;&#xA;2、面层厚度、砂浆配合比:10mm 1:2水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="228.51" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010502002001" Mc="构造柱" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土拌和料要求:按设计及规范要求&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="2.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010503004001" Mc="圈梁" Xmtz="1、梁截面:水平系梁&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25商品砼&#xD;&#xA;3、混凝土拌和料要求:按设计及规范要求&#xD;&#xA;4、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="1.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010503005001" Mc="过梁" Xmtz="1、混凝土强度等级:C25商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土拌和料要求:按设计及规范要求&#xD;&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="钢筋种类、规格:Φ12mm内一、二级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.341" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010802004001" Mc="Φ14mm圆钢顶面防护" Xmtz="1、加钞间、卫生间、资料室、休息室、现金区及左侧过道、机房顶面钢筋网，Φ14mm圆钢网，间隔100mm*100mm与角铁焊接，L50*5角铁M10化学锚栓" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="78.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010605002001" Mc="钢板墙板" Xmtz="1、钢材品种、规格:现金业务区与外界相邻墙体，非钢筋砼结构采取措施&#xD;&#xA;2、钢板厚度、复合板厚度:4mm厚钢板（包含镀锌钢龙骨、螺栓固定件等），钢结构部位涂刷防火涂料，满足耐火要求&#xD;&#xA;3、完成面封两层9.5mm石膏板，涂料另计" Jsgz="按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3 m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积" Dw="m2" Sl="164.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="海门农村商业银行股份有限公司临江支行装修工程" Zylb="2" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="a1b4f3698a0e4fe992136816e5ce8065" MachineKey="50-7B-9D-93-E3-63">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="楼地面装饰工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011104004001" Mc="防静电活动地板" Xmtz="1、支架高度、材料种类:200mm高铸铁支架&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:钢质防静电活动地板  600*600*25&#xD;&#xA;3、防护材料种类:成品保护" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="9.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011505001001" Mc="成品洗漱台" Xmtz="1、材料品种、规格、颜色:成品洗漱台，含柜子、镜子、台盆等安装固定&#xD;&#xA;2、包含小厨宝" Jsgz="1.按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内&#xD;&#xA;2.按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011505008001" Mc="成品不锈钢手纸盒" Xmtz="1、材料品种、规格、颜色:成品不锈钢手纸盒" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011505006001" Mc="毛巾杆(架)" Xmtz="1、材料品种、规格、颜色:成品不锈钢毛巾架" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010802004001" Mc="通风孔钢筋防护" Xmtz="1、200*200通风孔&#xD;&#xA;2、加Φ14钢筋@50*50mm防护，刷银粉漆" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011210001001" Mc="成品卫生间隔断" Xmtz="1、骨架、边框材料种类、规格:成品卫生间抗倍特板隔断，含所有配套五金配件&#xD;&#xA;2、防护材料种类:成品保护" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="4.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="011302001001" Mc="纸面石膏板天棚吊顶" Xmtz="1、吊顶形式:简单吊顶，开灯孔，开检修孔&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊筋，不上人型50系列轻钢龙骨，间距600*400，主龙骨@1000，龙骨壁厚为1.2mm，次龙骨壁厚0.5mm、次龙骨@600&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm纸面石膏板&#xD;&#xA;4、嵌缝材料种类:防裂绷带两遍&#xD;&#xA;5、油漆品种、刷漆遍数:滿批装潢腻子三遍，白色乳胶漆三遍、钉眼点防锈漆&#xD;&#xA;6、部位：大厅、行长室&#xD;&#xA;7、轻钢龙骨品牌要求：可耐福、泰山、红源&#xD;&#xA;8、纸面石膏板品牌要求：可耐福、拜尔、轩格" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="127.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="1、窗帘盒材质、规格:30*30木方，18mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板，200*200高&#xD;&#xA;2、防护材料种类:防裂绷带两遍，901胶白水泥腻子滿批三遍，白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;3、防火涂料三遍" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="10.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011302001002" Mc="600*600矿棉板（PB-01）天棚吊顶" Xmtz="1、吊顶形式:平顶&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8通丝吊筋，不上人型50系列轻钢龙骨，主龙骨@1000，龙骨壁厚为1.2mm，次龙骨壁厚0.5mm、次龙骨@600，配套龙骨&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600矿棉板（PB-01）&#xD;&#xA;4、品牌要求：阿姆斯壮、轩格、可耐福爱弗" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="78.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="011302001003" Mc="集成天棚吊顶" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8通丝，高度综合考虑&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人型50系列轻钢龙骨，配套300*300铝板龙骨&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格:集成吊顶（AL-02）" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="7.22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="门窗工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010802004002" Mc="成品联动防盗门" Xmtz="1、门类型:成品联动防盗门（2扇/樘），白色喷漆钢板，防弹玻璃&#xD;&#xA;2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:配套五金&#xD;&#xA;3、防护材料种类:成品保护" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010802003001" Mc="钢质防盗防火门" Xmtz="1、门类型:成品单扇防火、防盗门980*2100&#xD;&#xA;2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:配套五金、1.5mm厚白色钢板、白色门框，白色防火漆饰面、40*40*3方钢，包含门套、闭门器等&#xD;&#xA;3、防护材料种类:成品保护" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="011407004001" Mc="防撞条" Xmtz="" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="28.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010801001001" Mc="樱桃木色实木套装单扇门960*2100" Xmtz="1、门类型:樱桃木色实木单扇平开门(960*2100)及配套门套&#xD;&#xA;2、骨架材料种类:门套18mm胶合板基层，3厘米樱桃木清油饰面，含20mm厚木门套樱桃木清油饰面&#xD;&#xA;3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸&#xD;&#xA;4、防护材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、油漆品种、刷漆遍数:防火涂料三遍&#xD;&#xA;6、品牌要求：双鸥、林林、美心&#xD;&#xA;7、门锁及五金件品牌要求：顶固、汇泰龙、雅洁" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010801001002" Mc="樱桃木色实木套装单扇门860*2100" Xmtz="1、门类型:樱桃木色实木单扇平开门(860*2100)及配套门套&#xD;&#xA;2、骨架材料种类:门套18mm胶合板基层，3厘米樱桃木清油饰面，含20mm厚木门套樱桃木清油饰面&#xD;&#xA;3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:不锈钢执手锁，不锈钢合页（3只/扇）,不锈钢门吸&#xD;&#xA;4、防护材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、油漆品种、刷漆遍数:防火涂料三遍&#xD;&#xA;6、品牌要求：双鸥、林林、美心&#xD;&#xA;7、门锁及五金件品牌要求：顶固、汇泰龙、雅洁" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="010805005001" Mc="12mm钢化玻璃地弹簧门1600*3000" Xmtz="2、框材质、外围尺寸:40*40*2镀锌方管，1.0mm不锈钢板包边（304材质）古铜色，包含不锈钢门套&#xD;&#xA;3、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:12mm钢化玻璃，局部磨砂，地弹簧，门锁，定制不锈钢拉手L=2550&#xD;&#xA;4、防护材料种类:成品保护&#xD;&#xA;5、详见节点图1D-06/4&#xD;&#xA;6、五金件品牌要求：国强、和合兴、坚朗&#xD;&#xA;7、胶品牌要求：之江、硅宝、白云&#xD;&#xA;8、玻璃品牌要求：台玻、南玻、耀皮" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="010807001001" Mc="12mm钢化玻璃固定窗" Xmtz="1、窗类型:12mm钢化玻璃固定窗，边框40*40*2热镀锌方管、10#镀锌槽钢，18mm厚木工板，1.0mm不锈钢拉丝板饰面（古铜色）、M10膨胀螺栓固定等&#xD;&#xA;2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:12mm钢化玻璃&#xD;&#xA;3、密缝及嵌缝材料种类:耐候密封胶&#xD;&#xA;4、详见节点图1D-06/01&#xD;&#xA;5、五金件品牌要求：国强、和合兴、坚朗&#xD;&#xA;6、胶品牌要求：之江、硅宝、白云&#xD;&#xA;7、玻璃品牌要求：台玻、南玻、耀皮&#xD;&#xA;8、工程量按洞口尺寸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="2.89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="010807001002" Mc="新建玻璃固定窗" Xmtz="1、窗类型:新建玻璃窗(样式同原建筑窗)&#xD;&#xA;3、密缝及嵌缝材料种类:耐候密封胶" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="9.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="010803001001" Mc="不锈钢电动防盗卷帘门（网状）" Xmtz="1、门材质、框外围尺寸:不锈钢电动防盗卷帘门（网状），配套轨道，热镀锌角钢骨架，耐候发泡剂填嵌&#xD;&#xA;2、五金名称、用途:卷闸门电动提升装置&#xD;&#xA;3、五金名称、用途:卷闸门地锁&#xD;&#xA;4、卷帘门门体强度不应低于GB175652-2007规定的乙级，防盗锁应符合GA/T73-2015中B级的要求" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="11.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="011210001002" Mc="100系列轻钢龙骨纸面石膏板隔墙" Xmtz="1、骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨，竖向龙骨间距400，（超高部分根据规范做加强处理），龙骨高度自行勘察现场&#xD;&#xA;2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双层双面12mm纸面石膏板墙，内填50mm岩棉&#xD;&#xA;3、嵌缝、塞口材料品种:防裂绷带两遍&#xD;&#xA;4、清单工程量按轻钢龙骨面积&#xD;&#xA;5、内墙涂料另计&#xD;&#xA;6、挂电视机位置需考虑加固" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="11.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="011204003001" Mc="300*600银线米白纹瓷砖（CT-03）墙面" Xmtz="1、墙体类型:内墙&#xD;&#xA;2、贴结层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆粘结、12厚1:3水泥砂浆打底、8厚1:2水泥砂浆抹面，素水泥浆（801胶水）&#xD;&#xA;3、挂贴方式:挂网粘贴&#xD;&#xA;4、面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600银线米白纹瓷砖（CT-03）&#xD;&#xA;5、缝宽、嵌缝材料种类:2mm厚美缝（闪亮银）&#xD;&#xA;6、防护材料种类:成品保护&#xD;&#xA;7、瓷砖由甲方指定品牌和供应商" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="23.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="011105006001" Mc="拉丝不锈钢踢脚线h=80mm" Xmtz="1、踢脚线高度:80mm&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:12mm阻燃板&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.0mm拉丝不锈钢板（折边加工/304材质）古铜色&#xD;&#xA;4、防护材料种类:防火涂料三遍，成品保&#xD;&#xA;5、木工板品牌要求：鸿运优等E0、兔宝宝E0、远航E1" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="131.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="011210002001" Mc="成品铝合金玻璃隔断" Xmtz="1、骨架、边框材料种类、规格:成品内置百叶铝合金框架型材玻璃隔断（包含单扇门1樘），制作安装、12mm钢化磨砂玻璃，顶部做镀锌方钢管80*80*3连接固定（至板底），铝合金规格50*100、壁厚1.4mm厚，5#镀锌角铁两边带斜撑固定至顶板&#xD;&#xA;2、防护材料种类:成品保护&#xD;&#xA;3、包含五金配件等、需满足耐火要求1h" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="9.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="011501001001" Mc="现金柜台" Xmtz="1、台柜规格：长约7830*高度（骨架至顶封闭），详节点图&#xD;&#xA;2、材料种类、规格：基座现浇C20砼Φ12热轧带肋钢筋加强@150mm，400*200*4钢板，不锈钢拉丝板踢脚线12mm，18mm木工板，L60*60*6立柱嵌入基座，1.2mm红色/白色喷漆铝板，13mm白色人造石台面（柜台台面具体材质按业主提供小样为准），不锈钢20mm厚收银槽处做63*40*5槽钢、钢立柱，10mm钢化喷砂玻璃（含图案），30mm防弹玻璃，8mm白色有机玻璃，双层9.5厚纸面石膏板+白色乳胶漆饰面，m8膨胀螺栓，66*40*5镀锌槽钢（与梁或板底固定），30*30*2热镀锌钢管，L63*6热镀锌角钢，Φ14螺纹钢间距100mm防护网，柜台内侧1.2mm白色烤漆铝板，外20mm爵士白大理石、1.2mm厚定制遮光帘&#xD;&#xA;3、详见图纸节点1D-02/05&#xD;&#xA;4、木工板品牌要求：鸿运优等E0、兔宝宝E0、远航E1&#xD;&#xA;5、钢材品牌要求：永钢、沙钢、中天&#xD;&#xA;6、含模板" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="7.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、卫生间侧墙面有钢板墙的部位&#xD;&#xA;2、基层采用水泥压力板" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="13.13" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、喷刷涂料部位:外墙弹性涂料(包含基层找平、腻子三遍)" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="26.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011406001001" Mc="墙面白色乳胶漆" Xmtz="1、腻子种类:801胶白水泥腻子，配套专用装潢腻子&#xD;&#xA;2、刮腻子要求:满批三遍&#xD;&#xA;3、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;4、品牌要求：华润、立邦、紫荆花" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="430.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="040501001001" Mc="室内外零星改造" Xmtz="1、该项包含室内外给排水、上水、下水，电缆进户等，必须满足业主使用的要求&#xD;&#xA;2、室外包含玻璃钢化粪池及管网的整改整治&#xD;&#xA;3、此项费用由投标人需仔细勘察现场确定施工方案，一次性包定，结算该项价格一律不得调整" Jsgz="按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="01B001" Mc="网点拆除恢复原貌" Xmtz="1、网点使用到期后，需拆除恢复原貌&#xD;&#xA;2、需拆除现金柜台、吊顶、墙体、踢脚线等，恢复至装修前的原始样貌，垃圾外运&#xD;&#xA;3、投标人自行考虑拆除内容，确定报价，结算不做调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="01B002" Mc="增加门头广告布" Xmtz="1、增加室外门头广告布&#xD;&#xA;2、原型钢龙骨保留，面层施工广告布&#xD;&#xA;3、投标人自行勘察现场，根据业主要求施工，材质满足业主要求，结算不做调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="011601001001" Mc="拆除及垃圾清运" Xmtz="1、拆除内容：原有墙体、墙面饰面（如涂料、装饰板、墙砖等）、门窗、顶面吊顶、家具柜体等必须拆除、修补的项目&#xD;&#xA;2、垃圾清运出场，自行踏勘现场，费用一次包定。&#xD;&#xA;3、包括本项目施工需要涉及的所有的拆除、清运垃圾等&#xD;&#xA;4、包含但不限于以上拆除的内容&#xD;&#xA;5、施工单位自行踏勘现场，综合考虑" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="01B003" Mc="拆除废旧材料折算费用" Xmtz="1、考虑拆除下来旧废旧材料折算费用&#xD;&#xA;2、此项考虑为废旧材料抵扣费用，故施工单位需注意报价为负值" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B004" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701006001" Mc="脚手架" Xmtz="1、适用于本装饰工程的脚手架&#xD;&#xA;2、搭设方式及脚手架材质自行考虑&#xD;&#xA;3、综合考虑施工难度及搭设时间措施费用&#xD;&#xA;4、包含室内室外脚手架的搭设&#xD;&#xA;5、包含土建、装饰工程所有脚手架" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="100000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="预留金" Dw="项" Zdje="100000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg>
        <ClzgMx Xh="1" RcjId="06612145-1-1" Clbh="06612145-1-1" Mc="300*600银线米白纹瓷砖" Ggxh="" Dw="m2" Sl="0" Dj="195.2" Hj="0" Bz="" />
      </Clzg>
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="D00004" Clbh="D00004" Mc="成品联动门" Ggxh="" Dw="樘" Sl="0" Dj="6211.03" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="2" RcjId="06050108" Clbh="06050108" Mc="30mm防弹玻璃" Ggxh="" Dw="m2" Sl="0" Dj="443.64" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="3" RcjId="D00006" Clbh="D00006" Mc="卷闸门电动提升装置" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="2218.22" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="4" RcjId="D00005-1" Clbh="D00005-1" Mc="不锈钢电动防盗卷帘门（网状）" Ggxh="" Dw="m2" Sl="0" Dj="532.37" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="5" RcjId="D00014" Clbh="D00014" Mc="不锈钢钱槽" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="221.82" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="海门农村商业银行股份有限公司临江支行安装工程" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="a1b4f3698a0e4fe992136816e5ce8065" MachineKey="50-7B-9D-93-E3-63">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电气" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱AL1&#xD;&#xA;2、型号:1600*800*370 空箱体&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、安装方式:落地式                       5、品牌:施耐德   西门子  德力西          6、焊铜端子及端子板外部分接线施工" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱AL&#xD;&#xA;2、型号:1600*800*370 详见设计图纸&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、安装方式:落地式                       5、品牌:施耐德   西门子  德力西          6、焊铜端子及端子板外部分接线施工" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱APE &#xD;&#xA;2、型号:1600*600*370 详见图纸设计&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、安装方式:落地式                       5、品牌:施耐德   西门子  德力西         6、焊铜端子及端子板外部分接线施工" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030404017004" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:应急照明配电箱HZ-D&#xD;&#xA;2、规格、型号:HZ-D-0.5KVA 详见设计图纸&#xD;&#xA;3、安装方式:距地1.6m挂墙明装             4、品牌:施耐德   西门子  德力西         5、焊铜端子及端子板外部分接线施工" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030404018001" Mc="插座箱" Xmtz="1、名称:发电机插座箱（防雨型，加锁）&#xD;&#xA;2、型号:由业主确认&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   西门子  德力西" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030404018002" Mc="插座箱" Xmtz="1、名称:110配电箱&#xD;&#xA;2、型号:由业主确认&#xD;&#xA;3、安装方式:挂墙安装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   西门子  德力西" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411003001" Mc="桥架" Xmtz="1、名称:金属桥架&#xD;&#xA;2、规格:200*100&#xD;&#xA;3、材质:钢&#xD;&#xA;4、类型:槽式桥架&#xD;&#xA;5、接地方式:按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="30.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030413001001" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:桥架支架&#xD;&#xA;2、材质:型钢（综合）" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="29.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030408008001" Mc="防火堵洞" Xmtz="1、名称:防火堵洞&#xD;&#xA;2、材质:防火包&#xD;&#xA;3、部位:桥架穿墙处" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="处" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、材质:SC100&#xD;&#xA;3、配置形式:埋地敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="3.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、材质:SC50&#xD;&#xA;3、配置形式:埋地敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:SC20&#xD;&#xA;3、配置形式:吊顶内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="0.79" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:SC20&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混结构暗配&#xD;&#xA;4、管道敷设凿墙、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式:吊顶内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="214.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混结构暗配&#xD;&#xA;4、管道敷设凿墙、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="141.85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411001007" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式:吊顶内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411001008" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混结构暗配&#xD;&#xA;4、管道敷设凿墙、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="190.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411001009" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG32&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混结构暗配&#xD;&#xA;4、管道敷设凿墙、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="5.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030411001010" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG40&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混结构暗配&#xD;&#xA;4、管道敷设凿墙、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="1.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030413001002" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:配管支架&#xD;&#xA;2、材质:型钢（综合）" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="188.73" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号、规格、材质:ZRYJV-4*35+16mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管内或桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="51.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电力电缆头&#xD;&#xA;2、型号、规格:ZRYJV-4*35+16mm2&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;4、安装部位:室内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号、规格、材质:ZRYJV-3*10mm2&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管内或桥架内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="15.29" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030408006002" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:电力电缆头&#xD;&#xA;2、型号:ZRYJV-3*10mm2&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜芯&#xD;&#xA;4、安装部位:室内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3、型号:ZRBV&#xD;&#xA;4、规格:2.5mm2&#xD;&#xA;5、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="884.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3、型号:NHBV&#xD;&#xA;4、规格:2.5mm2&#xD;&#xA;5、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="166.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:线槽配线&#xD;&#xA;2、配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3、型号:ZRBV&#xD;&#xA;4、规格:2.5mm2&#xD;&#xA;5、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1093.98" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3、型号:ZRBV&#xD;&#xA;4、规格:4mm2&#xD;&#xA;5、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="625.34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称:线槽配线&#xD;&#xA;2、配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3、型号:ZRBV&#xD;&#xA;4、规格:4mm2&#xD;&#xA;5、材质:铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1287.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="95" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:单联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:AP86K11-10&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:AP86K21-10&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:三联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:AP86K31-10&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:五孔安全插座&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:三孔烘手器插座&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:8位PDU插座&#xD;&#xA;2、规格：10A 2相、3相接头通用&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称:UPS插座&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装&#xD;&#xA;4、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:LED灯带&#xD;&#xA;2、安装形式:嵌入式" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="8.62" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:筒灯 LED光源&#xD;&#xA;2、规格：9W  6000K&#xD;&#xA;3、安装形式:嵌入式&#xD;&#xA;4、品牌: 雷士  欧普 史福特" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:平板灯LED光源&#xD;&#xA;2、规格：34W  6000K  内嵌600*600&#xD;&#xA;3、安装形式:嵌入式&#xD;&#xA;4、品牌: 雷士  欧普 史福特" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030412005002" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称:卫生间格栅灯&#xD;&#xA;2、安装形式:吸顶式&#xD;&#xA;3、品牌: 雷士  欧普 史福特" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:应急灯 6W&#xD;&#xA;2、安装形式:壁装&#xD;&#xA;3、品牌: 雷士  欧普 史福特" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:安全出口指示灯 1W(LED/36V)&#xD;&#xA;2、安装形式:壁装&#xD;&#xA;3、品牌: 雷士  欧普 史福特" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:疏散指示灯 1W(LED/36V)&#xD;&#xA;2、安装形式:壁装&#xD;&#xA;3、品牌: 雷士  欧普 史福特" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1、名称:卫生间排风扇&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶式&#xD;&#xA;3、详见图纸设计" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="010101007001" Mc="管沟土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、管外径:50~100mm&#xD;&#xA;3、挖沟深度:1.0m 内&#xD;&#xA;4、回填要求:夯填" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入" Dw="m3" Sl="24.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="031201001001" Mc="管道刷油" Xmtz="1、油漆品种:调和漆、防锈漆&#xD;&#xA;2、涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面&#xD;&#xA;3、进户管埋地部分刷油防腐保护" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="10.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="弱电" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="030411005001" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:弱电机柜&#xD;&#xA;2、规格:由业主确认（甲供）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="030411003002" Mc="桥架" Xmtz="1、名称:金属桥架&#xD;&#xA;2、规格:200*100&#xD;&#xA;3、材质:钢&#xD;&#xA;4、类型:槽式桥架&#xD;&#xA;5、接地方式:按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="25.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="030413001003" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:桥架支架&#xD;&#xA;2、材质:型钢（综合）" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="24.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="030408008002" Mc="防火堵洞" Xmtz="1、名称:防火堵洞&#xD;&#xA;2、材质:防火包&#xD;&#xA;3、部位:桥架贯穿墙体处" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="处" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="030411001011" Mc="配管" Xmtz="1、名称:镀锌钢管&#xD;&#xA;2、材质:SC50&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="17.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="030411001012" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式:吊顶内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="3.99" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="030411001013" Mc="配管" Xmtz="1、名称:紧定式彩镀锌电线钢管&#xD;&#xA;2、材质、规格:JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式:砖、混凝土结构暗配&#xD;&#xA;4、管道敷设凿墙、刨沟及修复" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="516.56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="030413001004" Mc="铁构件" Xmtz="1、名称:配管支架&#xD;&#xA;2、材质:型钢（综合）" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="kg" Sl="3.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="030411004006" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号、规格、材质:Cat.6 UTP4" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="532.56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="030411004007" Mc="配线" Xmtz="1、名称:线槽配线&#xD;&#xA;2、型号、规格、材质:Cat.6 UTP4" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1505.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="59" Qdbm="030411004008" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号、规格、材质:SYWV-75-5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="3.99" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="60" Qdbm="030411004009" Mc="配线" Xmtz="1、名称:线槽配线&#xD;&#xA;2、型号、规格、材质:SYWV-75-5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="14.26" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="61" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="62" Qdbm="030411006004" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:铁质&#xD;&#xA;3、安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="63" Qdbm="030502004001" Mc="电视、电话插座" Xmtz="1、名称:电视插座&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装&#xD;&#xA;3、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="64" Qdbm="030502004002" Mc="电视、电话插座" Xmtz="1、名称:电话网络双口&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装&#xD;&#xA;3、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="65" Qdbm="030502004003" Mc="电视、电话插座" Xmtz="1、名称:双口网络插座&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装&#xD;&#xA;3、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="66" Qdbm="030502004004" Mc="电视、电话插座" Xmtz="1、名称:四口网络插座&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装&#xD;&#xA;3、品牌:施耐德   公牛   欧普" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="67" Qdbm="031201001002" Mc="管道刷油" Xmtz="1、油漆品种:调和漆、防锈漆&#xD;&#xA;2、涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面&#xD;&#xA;3、进户管埋地部分刷油防腐保护" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m2" Sl="3.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="68" Qdbm="010101007002" Mc="管沟土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、管外径:50~100mm&#xD;&#xA;3、挖沟深度:1.0m 内&#xD;&#xA;4、回填要求:夯填" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入" Dw="m3" Sl="7.34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="给排水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="69" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PPR De20&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="2.22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="70" Qdbm="031001006002" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PPR De25&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="2.33" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="71" Qdbm="031001006003" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:UPVC DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:承插粘接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:按设计要求&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="4.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="72" Qdbm="031001006004" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:UPVC DN100&#xD;&#xA;4、连接形式:承插粘接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:按设计要求&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="4.32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="73" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管&#xD;&#xA;2、材质:焊接钢管&#xD;&#xA;3、规格:DN150" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="74" Qdbm="031002003002" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:刚性防水套管&#xD;&#xA;2、材质:焊接钢管&#xD;&#xA;3、规格:DN32" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="75" Qdbm="031002003003" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:钢套管&#xD;&#xA;2、材质:焊接钢管&#xD;&#xA;3、规格:DN150" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="76" Qdbm="031002003004" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型:钢套管&#xD;&#xA;2、材质:焊接钢管&#xD;&#xA;3、规格:DN32" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="77" Qdbm="031004003001" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、材质:陶瓷&#xD;&#xA;2、规格、类型:台式洗脸盆&#xD;&#xA;3、附件名称、数量:龙头及相关配套铜活&#xD;&#xA;4、品牌:箭牌" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="78" Qdbm="031004004001" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、材质:陶瓷&#xD;&#xA;2、规格、类型:拖把池&#xD;&#xA;3、附件名称、数量:龙头及相关配套铜活&#xD;&#xA;4、品牌:箭牌" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="79" Qdbm="031004006001" Mc="大便器" Xmtz="1、材质:陶瓷&#xD;&#xA;2、规格、类型:连体水箱坐便器&#xD;&#xA;3、附件名称、数量:带水箱及相应配套铜活&#xD;&#xA;4、品牌:箭牌" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="80" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、材质:不锈钢&#xD;&#xA;2、型号、规格:地漏DN50&#xD;&#xA;3、安装方式:地面安装&#xD;&#xA;4、品牌:潜水艇" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="81" Qdbm="030413002001" Mc="凿（压）槽" Xmtz="1、管道敷设凿墙、刨沟及修复20-100mm以内，室外路面破处及修复及与室外管道网连接等。&#xD;&#xA;2、此费用一次性包干，结算时不做调整，施工方可自行勘查现场后报价。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="82" Qdbm="010101007003" Mc="管沟土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、管外径:50~100mm&#xD;&#xA;3、挖沟深度:1.0m 内&#xD;&#xA;4、回填要求:夯填" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以管道中心线长度计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算；无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入" Dw="m3" Sl="0.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg>
        <ClzgMx Xh="1" RcjId="22470111" Clbh="22470111" Mc="LED灯带" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="31.06" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="2" RcjId="22470111-1" Clbh="22470111-1" Mc="筒灯 LED光源 9W  6000K" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="78.97" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="3" RcjId="22470111-2" Clbh="22470111-2" Mc="平板灯LED光源 34W  6000K  内嵌600*600" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="175.68" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="4" RcjId="22470111-3" Clbh="22470111-3" Mc="卫生间格栅灯" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="120.67" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="5" RcjId="22470111-4" Clbh="22470111-4" Mc="应急灯 6W" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="115.35" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="6" RcjId="22470111-5" Clbh="22470111-5" Mc="安全出口指示灯 1W(LED/36V)" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="115.35" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="7" RcjId="22470111-6" Clbh="22470111-6" Mc="疏散指示灯 1W(LED/36V)" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="115.35" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="8" RcjId="18090101" Clbh="18090101" Mc="洗面盆（含龙头等相关铜活）" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="1064.75" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="9" RcjId="18130101" Clbh="18130101" Mc="洗涤盆（含龙头等相关铜活）" Ggxh="" Dw="只" Sl="0" Dj="1029.26" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="10" RcjId="18150322" Clbh="18150322" Mc="连体坐便器（含水箱及相关铜活）" Ggxh="" Dw="套" Sl="0" Dj="1401.92" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="11" RcjId="18430305" Clbh="18430305" Mc="不锈钢 地漏DN50" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="31.94" Hj="0" Bz="" />
      </Clzg>
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Xh="1" RcjId="34130226" Clbh="34130226" Mc="机柜(机架) 1.2m" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="2484.41" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="2" RcjId="27130311" Clbh="27130311" Mc="电视插座" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="7.3" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="3" RcjId="27130312" Clbh="27130312" Mc="电话网络双口" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="21.04" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="4" RcjId="27130312-1" Clbh="27130312-1" Mc="双口网络插座" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="21.04" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
        <FbrgyclMx Xh="5" RcjId="27130312-2" Clbh="27130312-2" Mc="四口网络插座" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="42.59" Hj="0" Jhfs="" Sddd="" Bz="" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>